<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>BVDP</text>
<text>ARDUINO</text>
<text>DAC TLV56XX</text>
<text>V1.0</text>
<text>2014</text>
<text>A0:X</text>
<text>A1:Y</text>
<text>B</text>
<text>KEY</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>OUTA</text>
<text>OUTB</text>
<text>+</text>
<text>N°</text>
<text>VREF</text>
<text>OUTB</text>
<text>OUTA</text>
<text>EXT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-BVDP">
<packages>
<package name="ARDUINO-R3-SHIELD-NO-HOLES-NO-DIMENSIONS">
<description>Dimension of the board changed to tplace layer</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TLV56XX-BVDP">
<packages>
<package name="SOIC08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PT-10">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="REF-VOLTAGE-NCP431">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="R141426">
<description>&lt;b&gt;BNC COAX CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
50/75 Ohm &lt;p&gt;
Spoerle</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="TLV56XX-BVDP" package="SOIC08" value="TLV5637-SOIC08"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206K" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="U$6" library="Arduino-BVDP" package="ARDUINO-R3-SHIELD-NO-HOLES-NO-DIMENSIONS" value="ARDUINO-R3-SHIELD-NO-HOLES-NO-DIMENSIONS"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="10K"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206K" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="470"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="4.7k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="220"/>
<element name="R4" library="pot" package="PT-10" value=""/>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="R5" library="pot" package="PT-10" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="U$1" library="REF-VOLTAGE-NCP431" package="SOT23" value="NCP431A-SOT23"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="10K"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="10K"/>
<element name="X1" library="con-coax" package="R141426" value="R141426">
<attribute name="OC_NEWARK" value="14J7919"/>
<attribute name="MPN" value="R141426161"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4195115"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="R141426" value="R141426">
<attribute name="OC_NEWARK" value="14J7919"/>
<attribute name="MPN" value="R141426161"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4195115"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="E"/>
<contactref element="R5" pad="E"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="I/OREF"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="GND"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="GND.."/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="GND."/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="A"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="A"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CSTLV/">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="U$6" pad="N/C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED8">
<contactref element="JP5" pad="10"/>
<contactref element="U$6" pad="8"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SSSDCARD">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXARDUINO">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXARDUINO">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="U$6" pad="0"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="SCL"/>
</signal>
<signal name="DS">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CS25C040/">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SSETHERNET">
<contactref element="U$6" pad="10"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="3.3V"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="AREF"/>
</signal>
<signal name="OUTA">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUTB">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DACREF">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="KEY">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="A1"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="A0"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="BOUTON9">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="9"/>
<contactref element="U$6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="S"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="S"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
